==================================================================
Speech Enhancement: Шумоподавление на основе микрофонной решетки
Version 2.00.
Copyright @ 2009 GritTec Ltd. All Rights Reserved.
==================================================================

Шумоподавление на основе микрофонной решетки применяется для уменьшения 
внешних помех и окружающих шумов в источнике речевого сигнала. 

В простой форме микрофонную решетку применяют в 2-х микрофонной (“стерео”) 
конфигурации. Подавление внешних помех происходит за счет формирования 
“акустического луча” - направленной диаграммы направленности. 
Диаграмма напраленности, как правило, определяется конфигурацией 
“микрофонной решетки” и применением методов адаптивной фильтрации, которые 
служат для подавления когерентных сигналов между микрофонами “решетки”. 

Технологию активного шумоподавления на основе микрофонной решетки эффективно 
может применяться для:
 - подавления уличных шумов;
 - подавления офисных шумов (шум вентилятора, шум компьютера, фоновая речь и т.д.);
 - подавления различного рода механических шумов, таких как шум авто-мото техники;
 - подавления других широкополосных шумов.

Шумоподавление на основе микрофонной решетки эффективно можно использовать: 
 - в системах аудио-видео конференций и Call центрах;
 - в системы аудио гарнитур салона автомобиля (Car Kits) или в кабине самолета;
 - в ноутбуках и в карманных компьютерах.

-----------------------------------------------------------------
Достоинства: 

 - 2-х микрофонная конфигурация;
 - Шумоподавление не меньше 15 db; 
 - Низкий уровень речевых искажений;
 - Расстояние между микрофонами не менее 0.025 метра;
 - Расстояние до источника речи не менее 0.2 метра (не более 5 метра);
 - Выбор направления источника звука: прямое (фиксировано);
 - Быстрая адаптация к внешним шумам;
 - Контролируемый уровень подавления боковых лепестков, до 60 db;
 - Простота встраивания в целевое приложение.

-----------------------------------------------------------------
Требования к сигналу:

 - Формат сигнала: 16-bits linear;
 - Частота оцифровки: 8 kГц, ..., 32 kГц.

-----------------------------------------------------------------
Системные требования:

 - Pentium-III class CPU;
 - 64 Mb RAM;
 - Soundcard;
 - Headphones/Speakers;
 - Microphone
 - Windows 2000/XP.


==================================================================
Speech Enhancement: Шумоподавление на основе микрофонной решетки
Version 2.0.
Copyright @ 2009 GritTec Ltd. All Rights Reserved.
=================================================================
 url: http://www.grittec.com